Правила движения в колонне ВТО

1. Расположение машин в колонне согласно заранее утверждённому списку.
2. Вся колонна подчиняется ведущему колонны.
3. Все транспортные средства, движущиеся в колонне должны быть оборудованы средствами радио связи (стационарными или мобильными).
4. Каждой машине в колонне присваивается позывной (см. схему расположения машин в колонне).
5. Замыкающая машины в колонне оборудуется специальной световой индикацией, говорящая что впереди движется колонна.
6. В случае возникновения ДТП, участники ДТП остаются на месте, а остальная часть колонны продолжает движение согласно утвержденному маршруту.
7. Оставшиеся участники ДТП по радиосвязи обязаны доложить о произошедшем ведущему колонны.
8. Оставаясь на месте ДТП участники происшествия обязаны обозначить место ДТП (знаком аварийной остановки или дорожными конусами). Лица (водители, штурманы, старшины …) находящиеся на месте ДТП вне транспортного средства должны быть в желтых (оранжевых) жилетах со светоотражающей полосой.