**Технический Регламент бронепробега "Дорога Мужества" на 2019г.**

*Требования к транспортным средствам (далее - ТС) участвующим в бронепробеге "Дорога Мужества".*

1. Принимается для участия в пробеге ТС стоявшее, либо находящееся на вооружении Советского Союза, РФ, либо стран антигитлеровской коалиции.
2. ТС участвующее в пробеге должно быть зарегистрировано в установленном порядке и соответствовать нормам безопасности для движения по дорогам общего пользования.
3. ТС участвующее в пробеге должно вписываться в следующие габариты установленные для дорог общего пользования:

-Максимальная длина, м:

грузового автомобиля …12,0

автобуса …12,0

прицепа …12,0

сочлененного ТС…20,0

сочлененного автобуса …18,0

автопоезда…20,0

-Максимальная ширина, м:

всех ТС…2,55

-Максимальная высота, м…4,0

1. ТС должно иметь внешний вид соответствующий оригинальному образцу.
2. Техническое состояние должно позволять пройти дистанцию пробега и вернутся назад.
3. Каждое ТС должно иметь комплект инструмента для устранения неисправностей и мелкого ремонта, буксирный трос, домкрат, исправное запасное колесо (если конструкцией предусмотрено его крепление), провода для «прикуривания», запасные части необходимые для оперативного ремонта (комплект запасных ламп, приводные ремни, свечи зажигания, итд).
4. Техническое состояние генератора и электропроводки должно позволять двигаться в колонне с включенным ближним светом фар.
5. ТС должно быть оборудовано исправным стеклоочистителем ветрового стекла.
6. ТС не должно иметь изменений в конструкции, искажающих внешний вид характерный для данной марки и модели.
7. Лакокрасочное покрытие должно соответствовать технической документации данного ТС. Допускается наличие небольших вмятин и повреждений ЛКП.
8. Допускается внесение изменений в устройство двигателей и деталей подкапотного пространства, установка двигателей других марок и моделей, установка измененных подвесок и мостов в случае, если это не влияет на изменение внешнего вида ТС.
9. ТС, принимающие участие в бронепробеге должны нести на себе символику бронепробега. Символика предоставляется организаторами на время бронепробега. Организаторы определяют места расположения символики на ТС.
10. Не допускается размещение на ТС сторонней символики, флагов, стикеров и иной рекламной продукции, без согласования с оргкомитетом бронепробега.
11. На ТС, участвующем в бронепробеге необходимо установить два флагштока с флагами РФ и ВТО на фронтальной части ТС. Флагштоки и флаги предоставляются на время бронепробега организаторами.
12. Экипировка экипажа должна соответствовать экипировке ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, либо по согласованию с Оргкомитетом.

Владельцам ТС рекомендуется запастись в дорогу запасными частями исходя из индивидуальных особенностей автомобилей и возможной потребности в них коллег по пробегу.

Оценка ТС на предмет допуска к пробегу будет производится по фото. Несоответствие переданных фотографий ТС (за исключением случаев устранения найденных по фото недостатков) может повлечь отстранение ТС от участия в пробеге. Фотографии должны показать общее внешнее состояние ТС. Приложения: 5 фото, снятых в три четверти спереди, сзади, с боков, фото салона.

Оргкомитет оставляет за собой право на исключение из участия в бронепробега ТС, не соответствующей требованиям технического регламента на 2019 год.

Оргкомитет оставляет за собой право на корректировку требований без предварительного оповещения. Актуальная версия технического регламента всегда находится на сайте ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.